**Aanvraagformulier ‘Subsidie afkoppelen particuliere terreinen’ gemeente Meerssen**

**Wat zijn uw gegevens?**

Naam (perceeleigenaar):

Correspondentieadres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

Bankrekeningnummer (IBAN):

Naam rekeninghouder:

**Waar wilt u afkoppelen?**

Straat:

Postcode en woonplaats:

Kadastrale nummer:

Bouwjaar:

Als het dakoppervlak hoort bij een gebouw dat na het jaar 2003 is gebouwd dan komt het oppervlak niet in aanmerking voor subsidie. Vanaf 2003 is het al verplicht om hemelwater bij nieuwbouw vast te houden op het eigen perceel.

**Wat wilt u afkoppelen?**

🞎 plat dak

🞎 hellend dak

🞎 terras

🞎 oprit/parkeerplaats

🞎 anders, namelijk:

**Hoeveel m2 wilt u afkoppelen?** (Horizontaal gemeten / gemeten in het bovenaanzicht)

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient u minimaal 20 m2 verhard oppervlak af te koppelen.

 m2

**Hoe wilt u afkoppelen? Geef een korte omschrijving**

Bijvoorbeeld: Plaatsen van een regenton met overloop op een infiltratievoorziening / over de tuin uitlopen / middels een grindkoffer, infiltratiekratten, infiltratievijver / middels een greppel of wadi.

**Wat levert u mee met deze aanvraag?**

*Situatieschets*

U voegt bij uw aanvraag een situatieschets (schaal 1:100). Deze schets dient inzicht te geven in het te maken systeem. Om deze schets te maken kunt u eventueel de gemeente vragen voor een tekening van uw kadastraal perceel (schaal 1:100). Neem hiervoor contact op met de gemeente via e-mailadres wateroverlast@meerssen.nl . Ook moet uit de omvang van het systeem blijken dat het voldoende groot is zodat het hemelwater ook daadwerkelijk verwerkt kan worden. Als leidraad daarvoor kunt u de brochure ‘regenwater schoon naar beek en bodem’ gebruiken (zie website gemeente Meerssen).

*Kostenraming*

Indien het af te koppelen oppervlak meer dan 300 m2 bedraagt, stuurt U ook een specificatie mee van de verwachte kosten. Dit zijn de uitvoeringskosten die direct zijn toe te rekenen aan het afkoppelen (inclusief BTW).

**Waar moet u op letten bij het afkoppelen?**

* U mag door het afkoppelen geen wateroverlast veroorzaken bij aangrenzende percelen.
* U houdt de afkoppeling na realisatie in stand en onderhoudt de voorziening.
* U mag afgekoppelde oppervlakken niet meer aansluiten op het gemengde of vuilwaterriool.
* U zorgt voor overdracht van de gegevens van het afgekoppelde oppervlak en bijbehorende voorzieningen bij verkoop of overdracht van het particuliere terrein. Zo kan de volgende eigenaar/gebruiker het noodzakelijke onderhoud voortzetten.
* U zorgt voor controle en zo nodig aanpassingen van de ont- en beluchting van de binnenriolering (stand- en ontspanningsleiding) conform NEN-voorschriften. Regenpijpen werken mee in de ont- en beluchting van het rioolsysteem. Slechte ontluchting leidt vaak tot borrelende wc’s en wasbakken bij regenbuien.

**Wanneer kunt u beginnen?**

U kunt pas starten met de werkzaamheden als u het akkoord (de subsidiebeschikking) van de gemeente heeft ontvangen. Het college beslist binnen 6 weken na ontvangt van de aanvraag. Overschrijding van deze termijn wordt schriftelijk aan u gemeld.

**Wat doet u als u klaar bent?**

U moet binnen 4 weken na gereedkomen van de voorziening melding doen.

**Wanneer krijgt u de subsidie?**

De gemeente zal binnen 6 weken na toekenning van de subsidie het overeengekomen bedrag uitkeren.

**U verklaart:**

* Dat u de gegevens in het aanvraagformulier en bijlagen naar waarheid heeft ingevuld;
* Niet in surseance van betaling of faillissement te zijn;
* Bekend te zijn met de voorwaarden en verplichtingen van de ‘Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater private terreinen gemeente Meerssen’.
* De gemeente alle gewenste informatie te verschaffen en eventueel mee te werken aan controles.

Plaats:

Datum:

Naam:

Handtekening: