**Format projectplan aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement**

**Gegevens aanvrager:**

Naam :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

**Ligging project (**alleen invullen wanneer project niet gerealiseerd wordt op woonadres)

Gemeente :

Kadastraal bekend : gemeente     , sectie      nummer

**Projectplan**

**Dit projectplan heeft betrekking op :**

[ ]  aanleg beplanting (voeg ontwerp toe en vul onderdelen ‘Aanleg beplanting’ en ‘Plantsoenlijst’ in)

[ ]  aanleg poel (voeg ontwerp toe en vul onderdeel ‘Aanleg poel’ in)

[ ]  aanleg natuurvriendelijke oever (voeg ontwerp toe en vul onderdeel ‘Aanleg natuurvriendelijke oever’ in)

[ ]  aanleg schraalland in combinatie met aanleg beplanting, poel en/of een natuurvriendelijke oever (vul onderdeel ‘Aanleg schraalland’ in)

[ ]  herstel cultuurhistorisch landschapselement ( vul onderdeel ‘Herstel cultuurhistorisch landschapselement’ in)

**Aanleg beplanting**

**(Inrichtingsplan op schaal toevoegen)**

**Te beplanten grond:**

[ ]  zand

[ ]  klei

[ ]  veen of moerig

**Toelichting per beplantingsvak**

**Beplantingstype: houtsingel, bosje, haag, bomenrij of boomgaard**

**Menging: individueel (soorten door elkaar planten) of groepsgewijs (soorten in groepjes van 3-7 st van dezelfde soort)**

|  |  |
| --- | --- |
| vak :      beplantingstype :      lengte/oppervl. :      m, m2     aantal rijen :      plantverband :      aantal stuks :      st bosplantsoen      st haagplantsoen     st veren     st laanbomen      st hoogstamfruitbomen     st knotwilgen     st snelgroeiend loofhoutmenging :       | vak :      beplantingstype :      lengte/oppervl. :      m,       m2aantal rijen :      plantverband :      aantal stuks :      st bosplantsoen     st haagplantsoen     st veren     st laanbomen      st hoogstamfruitbomen     st knotwilgenstek     st snelgroeiend loofhout menging :       |
| vak :      beplantingstype :      lengte/oppervl. :      m,      m2aantal rijen :      plantverband :      aantal stuks :      st bosplantsoen     st haagplantsoen     st veren     st laanbomen      st hoogstamfruitbomen     st knotwilgenstek     st snelgroeiend loofhoutmenging :       | vak :      beplantingstype :      lengte/oppervl. :      m,       m2aantal rijen :      plantverband :      aantal stuks :      st bosplantsoen     st haagplantsoen     st veren     st laanbomen      st hoogstamfruitbomen     st knotwilgenstek     st snelgroeiend loofhoutmenging :       |
| vak :      beplantingstype :      lengte/oppervl. :       m,       m2aantal rijen :      plantverband :      aantal stuks :      st bosplantsoen     st haagplantsoen     st veren     st laanbomen      st hoogstamfruitbomen     st knotwilgenstek     st snelgroeiend loofhoutmenging :       | vak :      beplantingstype :      lengte/oppervl. :      m,      m2aantal rijen :      plantverband :      aantal stuks :      st bosplantsoen     st haagplantsoen     st veren     st laanbomen      st hoogstamfruitbomen     st knotwilgenstek     st snelgroeiend loofhoutmenging :       |

**Plantsoenlijst (zie bijlage 2 van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant voor de subsidiabele soorten):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naam (ned. naam/*lat. naam*)**  | **Totaal**      |  **Aantal per beplantingsvak** |
|  | **vak:** |       |       |       |       |       |       |       |       |
| **Bosplantsoen ( 2 jarig plantmateriaal, maat 60-80 of 60-100)** |
| ***Boomvormers*** |
| Berk/ *Betula sp.* |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Beuk/ *Fagus sylvatica*  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Haagbeuk/ *Carpinus betulus* |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Zomereik/ *Quercus robur* |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Zwarte els/ *Alnus glutinosa* |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ***Struikvormers*** |
| Gelderse roos/*Viburnum opulus* |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Grauwe wilg/ *Salix cinerea* |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Hazelaar/ *Corylus avellana* |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Hondsroos/ *Rosa canina* |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Kornoelje ,rode/*Cornus sanguinea* |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Kornoelje, gele/ *Cornus mas* |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Liguster*/ Ligustrum vulgare*  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Lijsterbes/ *Sorbus aucuparia* |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Meidoorn/*Crataegus sp* |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Sleedoorn/ *Prunus spinosa* |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Veldesdoorn/ *Acer campestre* |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Vogelkers/ *Prunus padus* |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Vuilboom/ *Rhamnus frangula* |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| **Totaal bosplantsoen** |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **vak:** |       |       |       |       |       |       |       |       |
| **Laanbomen, minimaal maat 10-12** *(grotere maat mag aangeplant worden maar subsidie is gebaseerd op maat 10-12)* |
| Beuk/ *Fagus sylvatica* |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Es/ *Fraxinus excelsior**c.v…………………….* |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Hollandse linde/ *Tilia vulgaris**c.v. Pallida* |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Kleinbladige linde/ *Tilia cordata**c.v……………..* |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Noot*/ Juglans regia* |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Zomereik/ *Quercus robur* |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| **Totaal laanbomen** |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **vak:** |       |       |       |       |       |       |       |       |
| **Veren** |
| Soort:      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **vak:** |       |       |       |       |       |       |       |       |
| **Hoogstamfruitbomen (maat 8-10)** |
| Diverse soorten      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **vak:** |       |       |       |       |       |       |       |       |
| **Snelgroeiend loofhout (1 jarige bewortelde stek)**  |
| Populier /Populus var...................      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Wilg/ Salix var.............................      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**Aanleg poel**

**(Schets op schaal inclusief dwarsprofiel toevoegen)**

**Bestaand grondgebruik**:

[ ]  weiland

[ ]  bouwland

[ ]  overig,      .

**Gegevens grondwaterstand:**

gem. laagste grondwaterstand :       cm beneden maaiveld

gem. hoogste grondwaterstand :      cm beneden maaiveld

**Gegevens aanleg:**

oppervlakteφ      m²

taludhelling noordzijde 1:

taludhelling zuidzijde 1:

diepte ten opzichte van maaiveld       cm

**Grondverzet:**

Totale hoeveelheid vrijkomende grond       m3

Verwerken grond:

 - direct rond poel verwerken       m3

 - op perceel verspreiden      m3

 - aanleggen wal op perceel      m3

 - afvoeren grond naar depot      m3

 - verkoop grond      m3

**Aanleg natuurvriendelijke oever**

***(schets op schaal met dwarsprofiel toevoegen)***

**Bestaand grondgebruik**:

[ ]  weiland

[ ]  bouwland

[ ]  overig,

**Gegevens grondwaterstand:**

zomerpeil :       cm beneden maaiveld

winterpeil :       cm beneden maaiveld

**Gegevens aanleg:**

[ ]  aanleg flauw talud, talud 1:       (taludhelling invullen)

[ ]  aanleg drasberm (natte gedeelte net boven waterpeil)

[ ]  aanleg plasberm (natte gedeelte onder waterpeil)

**Grondverzet:**

Totale hoeveelheid vrijkomende grond      m3

**Verwerken grond:**

 - op perceel verspreiden      m3

 - aanleggen wal op perceel      m3

 - afvoeren grond naar depot      m3

 - verkoop grond      m3

**Aanleg schraalland**

**Bestaand grondgebruik**:

[ ]  weiland

[ ]  bouwland

[ ]  overig,

**Gegevens aanleg:**

[ ]  ontgravingsdiepte       cm

[ ]  oppervlakte       m2

**Grondverzet:**

Totale hoeveelheid vrijkomende grond      m3

**Verwerken grond:**

 - elders op perceel verspreiden      m3

 - aanleggen wal op perceel      m3

 - afvoeren grond naar depot      m3

 - verkoop grond      m3

**Herstel cultuurhistorisch landschapselement**

Bij meer onderdelen per element de volgende gegevens invullen en per element foto toevoegen:

**Verwijderen van uitheemse boom- en struiksoorten**

Type element :

Oppervlakte/lengte element :

Wijze van verwijderen :

**Bedekking uitheemse soorten:**

[ ]  minder dan 25%

[ ]  25-50%

[ ]  50-100%

**Gemiddelde diameter uitheemse soorten:**

[ ]  minder dan 5 cm

[ ]  5-10 cm

[ ]  dikker dan 10 cm

**Aanplant inheemse soorten**

[ ]  Nee

[ ]  Ja, tabellen aanleg beplanting invullen

**Herstel Maasheggen**

[ ]  Nee

[ ]  Ja

**Herstel wallichaam**

[ ]  Nee

[ ]  Ja

Type element :

Oppervlakte element :

Lengte te herstellen :

Benodigde hoeveelheid grond :

**Herstel waterelement**

[ ]  Nee

[ ]  Ja

Type element :

Oppervlakte element :

Type activiteit :

[ ]  oude sliblaag verwijderen en slib afvoeren;       m3 slib

[ ]  taluds herstellen;     m3 grondverzet

**Plaatsen of verplaatsen raster ter bescherming van landschapselementen**

**Plaatsen raster**

[ ]  plaatsen rundveeraster; palen op 4 meter afstand en 2 puntdraden :       m

[ ]  plaatsen elektrisch rundveeraster; palen op 10 meter afstand en 2 gladde draden :       m

[ ]  plaatsen schapenraster; palen op 3 meter afstand en zwaar gelijkmatig ursusgaas van 100 cm hoogte:       m1

**Verplaatsen bestaand raster**

[ ]  verplaatsen van bestaand rundveeraster :      m

[ ]  verplaatsen van bestaand schapenraster :      m

**Plaatsen boomkorf**

[ ]  type rund; 2 boompalen robinia plaatsen + boomband met aanschuiflus

 aanbrengen pantanetgaas 150 cm(L)x180 cm(H) :       stuks

[ ]  type schaap; 2 boompalen robinia plaatsen + boomband met aanschuiflus

 aanbrengen pantanetgaas 120 cm(L)x150 cm(H)of

 120 cm(L) x zwaar gelijkmatig ursusgaas van 100 cm (H) :      stuks